**DE QUE SE COMPONE LA REVISIÓN SEGURITI**

*DE COMPROBAR ESTOS 30 PUNTOS DE CONTROL*

1. Estado de los neumáticos   
2. Presión de los neumáticos    
3. Desgaste de los discos de freno    
4. Desgaste de las pastillas de freno    
5. Estado de los amortiguadores  
6. Estado de las escobillas  
7. Nivel de líquido limpiaparabrisas    
8. Iluminación y señalización exterior    
9. Estado del parabrisas  
10. Revisión visual de algún desperfecto poco visible

11. Revisión del filtro del habitáculo (60.000 km/24 meses)  
12. Iluminación interior del automóvil  
13. Funcionamiento de la climatización del automóvil  
14. Estado de limpieza del circuito de climatización del automóvil

15. Nivel de aceite en el motor    
16. Nivel de líquido de refrigeración    
17. Estado de fuelles de transmisión, silentblocks y rótulas    
18. Estado de manguitos motor y componentes hidráulicos    
19. Control del estado de carga de la batería del automóvil  
20. Estado de las bujías del automóvil (gasolina)

21. Revisión irregularidades desgaste alineación dirección    
22. Revisión estado filtros de aceite del automóvil  
23. Revisión estado filtros de aire del automóvil (60.000 km/12 meses)  
24. Revisión combustible (30.000 diesel – 40.000 gasolina/24 meses)  
25. Revisión tubo de escape    
26. Revisión estado del catalizador   
27. Estado de los retrovisores    
28. Correa de accesorios del automóvil (según intervalos)  
29. Correa de distribución del automóvil (según intervalos)  
30. Estado de la matrícula del vehículo